УДК: 53.043, 532.5, 533.6.01, 533.16, 533.17

PACS: 47.10.ab

DOI:

Full name: Vadym Alexeevich Ostanin

Self employed

**Effects of repulsion and attraction between spinning discs in fluids**

**V.A. Ostanin**

03039, 16 Demiivska Str, Kyiv, Ukraine

**Abstract**

**Purpose.** The effects ofcontrollable attraction and repulsion of spinning circular object in a fluid is proposed. This study provides an overview of the push/pull effects caused by pair of spinning discs. The purpose of this study is to explain principles that cause push/pull effects pair of spinning circular objects in the fluid medium and investigate dependencies of force on relative spin directions and rotation speed. This study was inspired by magnetic effects caused by "spin" property of electrons and push/pull effects between two current-carrying wires.

**Methods.** The practical experiment uses a pair of plastic tubes that driven by motors and spin close to each other in air at an atmospheric pressure.

**Results.** A spinning disc adjacent to another spinning disc forms space of high or low pressure of air between them depending on spin direction. Spinning discs with opposite spin directions speed up air flow in gap that reduce air pressure between spinning objects and attracts them. Vise-versa, spinning discs with same directions damp air flow in gap that increase air pressure between spinning objects that repel them. Dependency between directions of spinning objects and observed ​effects had been verified by numerical simulation.

**Conclusions.** Observed repulsion and attractioneffects can be exploited to manipulate objects in cases where magnetic or other touchless interactions aren’t possible. Also, it can be used as analogy to magnetic repulsion and attractioneffects between two current-carrying wires.

**Introduction.**

Эта статья описывает опыт и объясняет наблюдаемые эффекты контролируемого притяжение и отталкивания в несжимаемой флюидной вязкой среде газа или жидкости с числом Рейнольдса от до для воздуха, и до  для воды в численной симуляции между двумя вращающимися дисками. Этот эффект пригодится для инженерной задачи бесконтактного взаимодействия между объектами, когда электрические или магнитные поля могут негативно повлиять на устройство. Описываемый эффект был обнаружен под вдохновением от изучения магнитных эффектов вызванных “спин” свойством электрона в проводниках с током. Но, как будет показано в статье, похожие эффекты наблюдаются и в флюидных средах. Закон Бернулли используется для объяснения притяжения и отталкивания в зависимости от направления вращения пары дисков. Объектом исследования являются два пластиковых цилиндра длиной 10 см и диаметром 5 см, приводимые во вращение двигателями. Предметом исследования являются эффекты притяжения и отталкивания, возникаемые между вращающимися цилиндрами, а также изучается как эффекты зависят от взаимодействий циркуляций флюидов вокруг цилиндров. Объединения или сталкивание циркуляции ведёт к повышения или понижения давления между цилиндрами, соответственно. Практический эксперимент проводился в воздушной стационарной вязкой среде при атмосферном давлении. Численные симуляции проводились для воздуха и воды при различный скоростях вращения до RPM.

1.1 Описание характеристик экперимента

Оборудование для експеримента состоит из двух гладких пластиковых цилиндров диаметром 50 мм и длиной 100 мм. Они приводятся во вращение двумя независимыми моторами, запитывающимися от источника постоянного тока. Один из цилиндров подвешен на тонкой проволоке к каркасу, а второй находится в свободном положении для манипулирования им рукой. Проволока использовалась вместо нитки, чтобы уменьшить раскручивание из-за свойств нити к раскручиванию при натяжении. Вокруг установки воздух стационарен с атмосферным давлением.

Характеристики эксперимента:

- радиус цилиндра

– скорость вращения цилиндра

– плотность воздуха при 25 ̊

*–* кинематическаявязкость воздуха при 25 ̊

*–* динамическая вязкость =

При включении обоих моторов, цилиндры раскручиваются до стабильной скорости приблизительно 10 тыс оборотов в минуту. Скорость вращения измерялась цифровым тахометром с точностью 0.05%.



Figure 3. Circulation around cylinder

Figure 2. Boundary layer flow over a rotating disc [2].

Figure 1. Rotating cylinder geometry

Придав цилиндру вращение, пограничный слой будет образовываться на вращающемся теле вращения из-за условия прилипания к поверхности тела с эффектом «условия отсутствия проскальзывания», что означает, что на границе твердого объекта вязкая жидкость течет с нулевой скоростью относительно этой границы. Когда цилиндр вращается, воздух рядом с шариком просто вращается вместе с ним с той же скоростью. Цилиндр буквально тащит за собой воздух. Это создает очень тонкий «пограничный слой» вокруг цилиндра, как показано на рис. 1. А в следующий слоях вращение в вязкой среде создаёт безвихревую циркуляцию потока по окружности вокруг цилиндра. Скорость циркуляции флюидов вокруг цилиндра обратно пропорционально зависит от .

Для наблюдения за поведением потока воздуха, а в дальнейшем и других флюидов, использовалась численная симуляция с PISO алгоритмом в OpenFOAM 9 (Figure 4). Длительность всех симуляций равна 40 секундам.



Figure 4. Single cylinder circulation simulation, 10000 RPM

Figure 5. Single cylinder velocity distribution, 10000 RPM

По мере увеличения скорости пограничные слои ускоряют вязкий поток воздуха вокруг цилиндра, формируя отдельные безвихревые циркуляции потоков воздуха в виде концентрических окружностей. При резком старте вращения цилиндра вначале могут наблюдаться вихревые потоки, но через несколько секунд циркуляция становилась без вихревой. Вязкое трение значительно влияет на поведение среды. Циркуляция потоков флюидов, обусловленная силами вязкого трения, возникает вокруг вращающегося цилиндра. При вращении цилиндр увлекает прилегающие слои воздуха, вызывая его циркуляцию. Безвихревые циркуляции вязкой среды охватывают всё пространство вне цилиндра, при условии безграничности пространства вокруг. Но если пространство ограничено, например стенками, то в районе стенок возникают турбулентные завихрения. Но скорость потока в этих завихрениях намного меньше основного потока возле цилиндра, поэтому они не учитываются в наблюдениях эффектов. Чем больше вязкое трение, тем более стабильны циркуляции, и тем дальше от цилиндра циркуляции сохраняют большую скорость. Скорость течения жидкости различна у стенок и вдали от них. Если ввести поперечную (перпендикулярную к вектору скорости движения) координату расстояния от поверхности цилиндра *r*, то скорость жидкости есть функция этой координаты v(*r*) (рис. 2). Эта зависимость определяется передачей импульса в поперечном направлении или иначе градиентом скорости, как и в случае вязкого газа:

Сила взаимодействия соседних слоев, соприкасающихся по поверхности S, равна:

Отдаляясь от цилиндров, скорость циркуляции уменьшается, сохраняя давление близким к стационарному, являющимся более высоким относительно окружения вблизи цилиндра.

**1.2 Эффект притяжения**

Два цилиндра диаметром 0.05 метра на расстоянии 0.025 метра настраиваются на вращение в противоположных направлениях, например один цилиндр настраивается на вращение против часовой стрелки, а другой по часовой стрелке.

Между цилиндрами потоки сходятся, сохраняя высокую скорость циркуляции, и понижая давление между ними (Figure 6.). Скорость циркуляции каждого цилиндра между цилиндрами не уменьшается с ростом расстояния, а она поддерживает скорость за счёт циркуляции соседнего цилиндра (Figure 7.). Разность давлений снаружи цилиндров и внутри цилиндров создаёт силу, действующую на каждый цилиндр в отдельности, направленную снаружи каждого цилиндра во внутрь пространства между цилиндрами (Figure 8.). Эта сила из-за разности давлений может быть выражена с помощью формулы Жуковского вычисления для подъёмной силы:




Figure 6. Air flow circulation stream tracer view of simulation Figure 7. Air flow velocity distribution view of simulation





Figure 8. Air pressure distribution view of simulation

Figure 9. Air velocity distribution graph of simulation

Bernoulli equation in viscos fluid:

***P1+ρgh1+ρ/2 = P2+ρgh2+ρ/2+hТр***

dF p p Ldl н в = ( − ) 2 2 2 2 в н pн pв ρ υ ρ υ − = − F d F ρvL (υ υ )d l ρvLΓ b = = в − н = ⊥ ∫ ∫ 0 - Формула Жуковского

**1.3 Эффект отталкивания**

Оба цилиндра настраиваются на вращение в одинаковых направлениях, например один цилиндр настраивается на вращение против часовой стрелки, а другой по часовой. По мере увеличения скорости их пограничные слои ускоряют поток воздуха вокруг каждого из них формируя отдельные потоки воздуха в виде концентрических окружностей. Между цилиндрами потоки сходятся ускоряясь, и понижая давление между ними. По мере увеличения скорости их пограничные слои ускоряют поток воздуха вокруг них и их потоки объединяются, формируя единый поток.





Pressure differential

Список литературы

1. Бутиков Е.И. Физика Кн.1 страницы 348 349
2. Peter R.N. Childs. Rotating Flow, DOI: 10.1016/B978-0-12-382098-3.00006-8, Chapter 6
3. Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс. Фейнмановские лекции по физике. Том 2. Электромагнетизм и материя
4. 1. И.П.Ипатова, В.Ф.Мастеров, Ю.И.Уханов. “Курс физики”. Том 1. Механика. Термодинамика. СанктПетербург. Изд.СПбГТУ, 2001.
5. 2. А.Н. Матвеев “Молекулярная физика”, Высшая школа, 1981.
6. 3. Д.В. Сивухин “Термодинамика и молекулярная физика”, 2-й том курса общей физики. Наука, 1979.
7. 4. И.В. Савельев Курс общей физики, т.1. Наука.
8. 5. Берклеевский курс физики. Том 5. Авторы: Рейф и др.
9. 6. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Статистическая физика. Т.5 Теоретической физики. Наука, 1976