УДК: 53.043, 532.5, 533.6.01, 533.16, 533.17

PACS: 47.10.ab

DOI:

Full name: Vadym Alexeevich Ostanin

Self employed engineer

**Effects of repulsion and attraction between spinning discs in fluids**

**V.A. Ostanin**

03039, 16 Demiivska Str, Kyiv, Ukraine

**Abstract**

**Purpose.** The effects ofcontrollable attraction and repulsion of spinning circular object in a fluid is proposed. This study provides an overview of the push/pull effects caused by pair of spinning discs. The purpose of this study is to explain principles that cause push/pull effects pair of spinning circular objects in the fluid medium and investigate dependencies of force on relative spin directions and rotation speed. This study was inspired by magnetic effects caused by "spin" property of electrons and push/pull effects between two current-carrying wires.

**Methods.** The practical experiment uses a pair of plastic tubes that driven by motors and spin close to each other in air at an atmospheric pressure.

**Results.** A spinning disc adjacent to another spinning disc forms space of high or low pressure of air between them depending on spin direction. Spinning discs with opposite spin directions leads to speed up air circulation in gap that reduce air pressure between spinning objects and attracts them. Vise-versa, spinning discs with same directions damp air flow in gap that increase air pressure between spinning objects that repel them. Dependency between directions of spinning objects and observed ​effects had been verified by numerical simulation using OpenFOAM9.

**Conclusions.** Observed repulsion and attractioneffects can be exploited to manipulate objects in cases where magnetic or other touchless interactions aren’t possible. Also, it can be used as analogy to magnetic repulsion and attractioneffects between two current-carrying wires.

1. **Introduction.**

Эта статья описывает опыт и приводит численную симуляцию наблюдаемых эффектов контролируемого притяжение и отталкивания в несжимаемой флюидной вязкой ламинарной среде газа или жидкости с числом Рейнольдса от до для воздуха, и до  для воды между двумя вращающимися дисками. Этот эффект пригодится для инженерной задачи бесконтактного взаимодействия между объектами, когда электрические или магнитные поля могут негативно повлиять на устройство. Описываемый эффект был обнаружен под вдохновением от изучения магнитных эффектов вызванных “спин” свойством электрона в проводниках с током. Но, как будет показано в статье, похожие эффекты наблюдаются и в флюидных средах. Закон Бернулли используется для объяснения притяжения и отталкивания в зависимости от направления вращения пары дисков. Объектом исследования являются два пластиковых цилиндра длиной 10 см и диаметром 5 см, приводимые во вращение двигателями. Предметом исследования являются эффекты притяжения и отталкивания, возникаемые между вращающимися цилиндрами, а также изучается как эффекты зависят от взаимодействий циркуляций флюидов вокруг цилиндров. Объединения или сталкивание циркуляции ведёт к повышения или понижения давления между цилиндрами, соответственно. Практический эксперимент проводился в воздушной стационарной вязкой среде при атмосферном давлении. Численные симуляции проводились для воздуха и воды при скоростях вращения RPM.

1. **Методология**
   1. **Real experiment**

Оборудование для експеримента состоит из двух гладких пластиковых цилиндров диаметром 50 мм и длиной 100 мм. Они приводятся во вращение двумя независимыми моторами, запитывающимися от источника постоянного тока. Один из цилиндров подвешен на тонкой проволоке к каркасу, а второй находится в свободном положении для манипулирования им рукой. Проволока использовалась вместо нитки, чтобы уменьшить раскручивание из-за свойств нити к раскручиванию при натяжении. Вокруг установки воздух стационарен с атмосферным давлением. При включении обоих моторов, цилиндры раскручиваются до стабильной скорости приблизительно . Скорость вращения измерялась цифровым тахометром с точностью 0.05%.

Характеристики эксперимента:

- радиус цилиндра

– скорость вращения цилиндра

– плотность воздуха при 25 ̊

*–* кинематическаявязкость воздуха при 25 ̊

*–* динамическая вязкость воздуха =

– плотность воды при 25 ̊

*–* кинематическаявязкость воды при 25 ̊

*–* динамическая вязкость воды при 25 ̊ =



**Fig. 3.** Circulation around cylinder

**Fig. 2.** Boundary layer flow

over a rotating disc [2].

**Fig. 1.** Rotating cylinder geometry

Придав каждому цилиндру вращение, пограничный слой будет образовываться на вращающемся теле вращения из-за условия прилипания к поверхности тела с эффектом «условия отсутствия проскальзывания», что означает, что на границе твердого объекта вязкая жидкость течет с нулевой скоростью относительно этой границы. Когда каждый цилиндр вращается, это создает очень тонкий «пограничный слой» вокруг цилиндра, как показано на Рис. 2, воздух рядом с шариком просто вращается вместе с ним с той же скоростью. Цилиндр буквально тащит за собой воздух. А в следующий слоях вращение в вязкой среде создаёт безвихревую циркуляцию потока по окружности вокруг цилиндра.

Изначально при заданных условиях эксперимента цилиндры вращаются в противоположные стороны, затем ручной цилиндр подносился к висячему цилиндру. При этом наблюдалось притяжение висячего цилиндра к ручному на расстоянии 5 и менее сантиметров. Меняя условия эксперимента и вращая цилиндры в одном направлении, ручной цилиндр также подносился к висячему цилиндру и на расстоянии 5 и менее сантиметров наблюдалось отталкивание висячего цилиндра к ручному цилиндра.

* 1. **Симуляция**

Для подтверждения причин наблюдаемых эффектов использовалась программное обеспечение для численной симуляции OpenFOAM версии 9 с PISO алгоритмом. Результаты вычислений и графики Длительность всех симуляций равна 40 секундам.

По мере увеличения скорости, пограничные слои ускоряют вязкий поток воздуха вокруг цилиндра, формируя отдельные безвихревые циркуляции потоков воздуха в виде концентрических окружностей (**Fig.** **4**.). При резком старте вращения цилиндра вначале могут наблюдаться вихревые потоки, но через несколько секунд циркуляция становилась без вихревой. Вязкое трение значительно влияет на поведение среды. Циркуляция потоков флюидов, обусловленная силами вязкого трения, возникает вокруг вращающегося цилиндра. В пограничной зоне воздуха и цилиндра давление самое низкое из-за высокой скорости потока (Eq. 1.), что согласуется с уравнением Бернулли для вязких флюидов:

|  |  |
| --- | --- |
|  | (1) |



**Fig.** **4.** Single cylinder circulation simulation with RPM

Скорость циркуляции флюидов вокруг цилиндра обратно пропорционально зависит от расстояния от цилиндра (**Fig. 5.**).

|  |  |
| --- | --- |
|  | (2) |



**Fig. 5.** Single cylinder velocity distribution, RPM

При вращении цилиндр увлекает прилегающие слои воздуха, вызывая его циркуляцию. Безвихревые циркуляции вязкой среды охватывают всё пространство вне цилиндра, при условии безграничности пространства вокруг. Но если пространство ограничено, например стенками, то в районе стенок возникают завихрения. Но скорость потока в этих завихрениях намного меньше основного потока возле цилиндра, поэтому они не учитываются в наблюдениях эффектов. Чем больше вязкое трение, тем более стабильны циркуляции, и тем медленнее скорость циркуляции убывает, отдаляясь от цилиндра. Скорость течения жидкости различна у стенок и вдали от них. Если ввести поперечную (перпендикулярную к вектору скорости движения) координату расстояния от поверхности цилиндра *r*, то скорость жидкости есть функция этого расстояния v(*r*) (**Fig. 5.**). Эта зависимость определяется передачей импульса в поперечном направлении или иначе градиентом скорости, как и в случае вязкого газа:

|  |  |
| --- | --- |
|  | (3) |

Сила взаимодействия соседних слоев, соприкасающихся по поверхности S, равна:

|  |  |
| --- | --- |
|  | (4) |

Отдаляясь от цилиндров, скорость циркуляции уменьшается, сохраняя давление близким к стационарному, являющимся более высоким относительно окружения вблизи цилиндра.



**1.2 Эффект флюидного притяжения**

В области вблизи поверхности цилиндра, где требуется более высокая точность, используется мелкая сетка. Удаляясь от поверхности, сетка становится грубее.

****

**Fig 6**. Computational grid.

Два цилиндра диаметром 0.05 метра на расстоянии 0.025 метра друг от друга настраиваются на вращение в противоположных направлениях, например один цилиндр настраивается на вращение против часовой стрелки, а другой по часовой стрелке. Между цилиндрами потоки сходятся, сохраняя высокую скорость циркуляции, и понижая давление между ними (**Fig. 7.**). Скорость циркуляции каждого цилиндра между цилиндрами не уменьшается с ростом расстояния, а она поддерживает скорость за счёт циркуляции соседнего цилиндра (**Fig. 8.**). Разность давлений снаружи цилиндров и внутри цилиндров создаёт силу, действующую на каждый цилиндр в отдельности, направленную снаружи каждого цилиндра во внутрь пространства между цилиндрами (**Fig. 9.**).



**Fig. 8.** Air flow velocity distribution view of simulation

**Fig. 7.** Air flow circulation stream tracer of simulation



**Fig. 9.** Air pressure distribution view of simulation.

 

**Fig. 10.** Data representation of simulation:

a) Air velocity; b) Kinematic pressure

b)

a)

Сила, возникающая из-за разности внешнего и внутреннего давления, вычисляется с помощью формулы из определения давления:

|  |  |
| --- | --- |
|  | (5) |

Тогда сила равна произведению разности давлений на площадь поверхности испытующей давление:

|  |  |
| --- | --- |
|  | (6) |

Из результатов симуляции видно, что давление между цилиндрами посередине равно (**Fig. 10.**). Если задать давление вне цилиндров атмосферное стационарное как , где скорость флюидов мизерна по сравнению со скоростью самого цилиндра, то разность давлений относительно атмосферного равна:

|  |  |
| --- | --- |
|  | (7) |

Площадь контакта внешнего давления по направлению в пространство между цилиндрами равна половине поверхности цилиндра:

|  |  |
| --- | --- |
|  | (8) |
|  | (9) |

Используя разность давлений (6) и площадь контакта (8), сила (5) вычисляется как:

|  |  |
| --- | --- |
|  | (10) |

**

Используя формулы выше, вычислим силу . Для этого зададим для воды также как и для воздуха, потому что внешнее давление равно стационарному давлению. А внутреннее давление между цилиндрами дано из графика распределения давлений (**Fig. 11.**).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | (10) | |
|  | | (11) | |
|  | | (12) | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | (13) |

Используя разность давлений и площадь контакта , сила вычисляется как:

**Fig. 11.** Water kinematic pressure distribution graph of simulation.

* 1. **Эффект флюидного отталкивания**

Оба цилиндра настраиваются на вращение в одинаковых направлениях, например один цилиндр настраивается на вращение против часовой стрелки, а другой по часовой. По мере увеличения скорости их пограничные слои ускоряют поток воздуха вокруг каждого из них формируя отдельные потоки воздуха в виде концентрических окружностей. Поднося цилиндры ближе по мере увеличения скорости пограничного слоя, потоки воздуха вокруг цилиндров объединяются, формируя единый поток (**Fig. 12.**). Но не весь поток движется ламинарно вокруг цилиндров.

Потоки воздуха у пограничного слоя цилиндра, придавленные внешним атмосферным давлением, всё ещё пытаются двигаться вокруг каждого из цилиндров. Но пытаясь двигаться между цилиндрами, встречают встречный поток от соседнего цилиндра.



**Fig. 12.** Air flow circulation using stream tracer of simulation

Это столкновение потоков останавливает циркуляцию в центре, а создаёт избыточное давление между цилиндрами. Это избыточное давление больше атмосферного и благодаря ему оба цилиндра стремятся оттолкнуться от зоны между цилиндрами. Также, из-за столкновения встречных циркуляционных потоков, скорость потоков между цилиндра практически равна нулю (**Fig. 13.**).



**Fig. 13.** Air pressure distribution view of simulation.



**Fig. 14.** Air flow velocity distribution view of simulation

1. **Выводы**.

Эффекты притяжения и отталкивания между двумя вращающимися цилиндрами в несжимаемой вязкой жидкости численно исследуется для воздуха и водных жидкостей с использованием программного обеспечения OpenFOAM 9 с использованием решателя PISO. Скорость вращения устанавливается фиксированной , что соответствует числам Рейнольдса 3900 to 10000. The numerical method is validated by comparing the results with some numerical and experimental results. The results showed that the stagnation point and the wake region move upward by increase of spin ratio. Therefore, drag coefficient decreases and the negative lift coefficient increases. It was also found that both drag and lift coefficients are decreased by increase of Reynolds number. The wake region behind the cylinder stretches by increase of both spin ratio and Reynolds number. This study showed that the LES method can be applied to highly recirculating flows, such as the flow across rotating cylinders, with acceptable accuracy and low computational effort.

Список литературы

1. Бутиков Е.И. Физика Кн.1 страницы 348 349
2. Peter R.N. Childs. Rotating Flow, DOI: 10.1016/B978-0-12-382098-3.00006-8, Chapter 6
3. Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс. Фейнмановские лекции по физике. Том 2. Электромагнетизм и материя
4. 1. И.П.Ипатова, В.Ф.Мастеров, Ю.И.Уханов. “Курс физики”. Том 1. Механика. Термодинамика. СанктПетербург. Изд.СПбГТУ, 2001.
5. 2. А.Н. Матвеев “Молекулярная физика”, Высшая школа, 1981.
6. 3. Д.В. Сивухин “Термодинамика и молекулярная физика”, 2-й том курса общей физики. Наука, 1979.
7. 4. И.В. Савельев Курс общей физики, т.1. Наука.
8. 5. Берклеевский курс физики. Том 5. Авторы: Рейф и др.
9. 6. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Статистическая физика. Т.5 Теоретической физики. Наука, 1976