УДК: 53.043, 532.5, 533.6.01, 533.16, 533.17

PACS: 47.10.-g, 47.32.-y

DOI:

Full name: Vadym Alexeevich Ostanin

Self employed engineer

**Repulsion and attraction between spinning cylinders in viscous fluids**

**V.A. Ostanin**

03039, 16 Demiivska Str, Kyiv, Ukraine

**Abstract**

**Purpose.** The effects ofcontrollable attraction and repulsion of spinning circular object in an incompressible viscous fluid is proposed. This study provides an overview and numerical simulation of the push/pull effects caused by pair of spinning discs. The purpose of this study is to explain principles that cause push/pull effects pair of spinning circular objects in the fluid medium and investigate dependencies of force on relative spin directions and rotation speed. Repulsion and attraction fluid effects can be used as a method of controllable touchless interaction without magnetic field. This study was inspired by magnetic effects caused by "spin" property of electrons and push/pull effects between two current-carrying wires.

**Methods.** The practical experiment uses a pair of plastic tubes that driven by motors and spin close to each other in air at an atmospheric pressure. Numerical simulation helps to predict amount of force that produced by rotating cylinders.

**Results.** A spinning disc adjacent to another spinning disc forms space of high or low pressure of air between them depending on spin direction. Spinning neighbored discs with opposite spin directions leads to helps neighbored flow to keep air circulation in gap that reduce air pressure between spinning objects and attracts them. Vise-versa, spinning discs with same directions damp and squash air flow in gap that increase air pressure between spinning objects that repel them. Dependency between directions of spinning objects and observed ​effects had been verified by numerical simulation using software OpenFOAM version 9.

**Conclusions.** Observed repulsion and attractioneffects can be exploited to manipulate objects in cases where magnetic or other touchless interactions aren’t possible. Also, it can be used as analogy to magnetic repulsion and attractioneffects between two current-carrying wires.

1. **Introduction.**

This article describes the experiment of controlled attraction and repulsion in a viscous air medium and provides a numerical simulation of the observed effects in an incompressible fluid viscous laminar vortex-free medium of gas and liquid with Reynolds number from 50×10^3 for air, and up to 724×10^3 for water between two spinning discs. This effect is useful for the engineering task of non-contact interaction between objects, when electric or magnetic fields can adversely affect the engineering task. The described effect was discovered under inspiration from the study of magnetic effects caused by the “spin” property of an electron in conductors with current, but, as will be shown in the article, similar effects are observed in fluid media. These effects are described initially in the article [1]. The object of the study is two plastic cylinders 10 cm long and 5 cm in diameter, driven by engines. The subject of the study is the attraction and repulsion effects that occur between rotating cylinders, and it is also studied how the effects depend on the interactions of fluid circulations around the cylinders. Combining or colliding circulation leads to an increase or decrease in pressure in the space between the cylinders, respectively. A practical experiment was carried out in an air stationary viscous medium at atmospheric pressure. For a visual explanation of the effects, the results of numerical simulations for air and water at a cylinder speed of 10^4 RPM are given.

1. **Методология**

The experimental equipment (Fig. 1.) consists of two smooth plastic cylinders 50 mm in diameter and 100 mm long. They are driven by two independent motors powered by a direct current source. One of the cylinders is suspended on a thin wire to the frame, and the second is in a free position for manipulating it by hand. Wire was used in place of thread to reduce untwisting due to the untwisting properties of thread under tension. Around the installation, the air is 25 ̊ stationary with atmospheric pressure. With both motors turned on, the cylinders spin up to a stable speed of approximately 10^4 RPM. The rotation speed was measured with a digital tachometer with an accuracy of 0.05%.



**Fig. 1.** Rotating cylinder geometry

Характеристики эксперимента:

- радиус цилиндра

– скорость вращения цилиндра

– плотность воздуха при 25 ̊

*–* кинематическаявязкость воздуха при 25 ̊

*–* динамическая вязкость воздуха =

– плотность воды при 25 ̊

*–* кинематическаявязкость воды при 25 ̊

*–* динамическая вязкость воды при 25 ̊ =

Придав каждому цилиндру (**Fig. 2.**) вращение, пограничный слой будет образовываться на вращающемся теле вращения из-за условия прилипания к поверхности тела с эффектом «условия отсутствия проскальзывания», что означает, что на границе твердого объекта вязкая жидкость течет с нулевой скоростью относительно этой границы (**Fig. 3.**). Когда каждый цилиндр вращается, это создает очень тонкий «пограничный слой» вокруг цилиндра, воздух рядом с шариком просто вращается вместе с ним с той же скоростью (**Fig. 4.**). Цилиндр буквально тащит за собой воздух. А в следующий слоях вращение в вязкой среде создаёт безвихревую циркуляцию потока по окружности вокруг цилиндра.



**Fig. 2.** Rotating cylinder geometry

**Fig. 4.** Circulation around cylinder

**Fig. 3.** Boundary layer flow over a rotating disc [2].

Изначально при заданных условиях эксперимента цилиндры вращаются в противоположные стороны, затем ручной цилиндр подносился к висячему цилиндру. При этом наблюдалось притяжение висячего цилиндра к ручному на расстоянии 5 и менее сантиметров. Меняя условия эксперимента и вращая цилиндры в одном направлении, ручной цилиндр также подносился к висячему цилиндру и на расстоянии 5 и менее сантиметров наблюдалось отталкивание висячего цилиндра к ручному секунд цилиндра.

Для подтверждения причин наблюдаемых эффектов использовалось программное обеспечение для численной симуляции OpenFOAM версии 9 с PISO решателем. Модель включает в себя расчёт турбулентных потоков используя метод Large Eddy Simulation. Результаты вычислений и графики получены после работы симуляции длительностью 40 секунд. Результаты по 4 симуляциям представлены в статье. Разница между симуляциями представлена в таблице (**Table 1.**)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Название | Направление вращения одного из цилиндров (0.orig/U) | transportProperties |
| Attraction in air | code  #{  …  rot = -10000.0/60\*6.28\*vector(0,0,1)^(Cf-vector(0.075,0.0, 0.0));  operator==(rot);  #}; | transportModel Newtonian;  nu nu [ 0 2 -1 0 0 0 0 ] 1.56e-05;  rho rho [ 1 -3 0 0 0 0 0 ] 1.185; |
| Repulsion in air | code  #{  …  rot = 10000.0/60\*6.28\*vector(0,0,1)^(Cf-vector(0.075,0.0, 0.0));  operator==(rot);  #}; | transportModel Newtonian;  nu nu [ 0 2 -1 0 0 0 0 ] 1.56e-05;  rho rho [ 1 -3 0 0 0 0 0 ] 1.185; |
| Attraction in water | code  #{  …  rot = -10000.0/60\*6.28\*vector(0,0,1)^(Cf-vector(0.075,0.0, 0.0));  operator==(rot);  #}; | transportModel Newtonian;  nu nu [ 0 2 -1 0 0 0 0 ] 0.903e-06;  rho rho [ 1 -3 0 0 0 0 0 ] 997.3; |
| Repulsion in water | code  #{  …  rot = 10000.0/60\*6.28\*vector(0,0,1)^(Cf-vector(0.075,0.0, 0.0));  operator==(rot);  #}; | transportModel Newtonian;  nu nu [ 0 2 -1 0 0 0 0 ] 0.903e-06;  rho rho [ 1 -3 0 0 0 0 0 ] 997.3; |

1. **Results**
   1. **Преамбула**

По мере увеличения скорости, пограничные слои ускоряют вязкий поток воздуха вокруг цилиндра, формируя отдельные безвихревые циркуляции потоков воздуха в виде концентрических окружностей (**Fig.** **5.**). При резком старте вращения цилиндра вначале могут наблюдаться вихревые потоки, но через несколько секунд циркуляция становилась без вихревой. Вязкое трение значительно влияет на поведение среды. Циркуляция потоков флюидов, обусловленная силами вязкого трения, возникает вокруг вращающегося цилиндра. В пограничной зоне воздуха и цилиндра давление самое низкое из-за высокой скорости потока (**Eq. 1.**), что согласуется с уравнением Бернулли для вязких флюидов:

|  |  |
| --- | --- |
|  | (1) |



**Fig.** 5**.** Single cylinder circulation simulation with RPM

Скорость циркуляции флюидов вокруг цилиндра обратно пропорционально зависит от расстояния от цилиндра (**Eq. 2.**)(**Fig. 6.**).

|  |  |
| --- | --- |
|  | (2) |



**Fig. 6.** Single cylinder velocity distribution, RPM

При вращении цилиндр увлекает прилегающие слои воздуха, вызывая его циркуляцию. Безвихревые циркуляции вязкой среды охватывают всё пространство вне цилиндра, при условии безграничности пространства вокруг. Но если пространство ограничено, например стенками, то в районе стенок возникают завихрения. Но скорость потока в этих завихрениях намного меньше основного потока возле цилиндра, поэтому они не учитываются в наблюдениях эффектов. Чем больше вязкое трение, тем более стабильны циркуляции, и тем медленнее скорость циркуляции убывает, отдаляясь от цилиндра. Скорость течения жидкости различна у стенок и вдали от них. Если ввести поперечную (перпендикулярную к вектору скорости движения) координату расстояния от поверхности цилиндра *r*, то скорость жидкости есть функция этого расстояния v(*r*) (**Fig. 6.**). Эта зависимость определяется передачей импульса в поперечном направлении или иначе градиентом скорости, как и в случае вязкого газа:

|  |  |
| --- | --- |
|  | (3) |

Сила взаимодействия соседних слоев, соприкасающихся по поверхности S, равна:

|  |  |
| --- | --- |
|  | (4) |

Отдаляясь от цилиндров, скорость циркуляции уменьшается, сохраняя давление близким к стационарному, являющимся более высоким относительно вблизи цилиндра (**Fig. 7.**).



**Fig. 7.** Data representation of the kinematic pressure of simulation

**3.2. Эффект флюидного притяжения**

В области вблизи поверхности цилиндра, где требуется более высокая точность, используется мелкая сетка. Удаляясь от поверхности, сетка становится грубее (**Fig. 8.**).

****

**Fig. 8**. Computational grid.

Два цилиндра диаметром 0.05 метра на расстоянии 0.025 метра друг от друга настраиваются на вращение в противоположных направлениях, например один цилиндр настраивается на вращение против часовой стрелки, а другой по часовой стрелке. Между цилиндрами потоки сходятся, сохраняя высокую скорость циркуляции, и понижая давление между ними (**Fig. 9.**). Скорость циркуляции каждого цилиндра между цилиндрами не уменьшается с ростом расстояния, а она поддерживает скорость за счёт циркуляции соседнего цилиндра (**Fig. 10.**). Разность давлений снаружи цилиндров и внутри цилиндров создаёт силу, действующую на каждый цилиндр в отдельности, направленную снаружи каждого цилиндра во внутрь пространства между цилиндрами (**Fig. 11.**).



**Fig. 10.** Air flow velocity distribution view of simulation

**Fig. 9.** Air flow circulation stream tracer of simulation



b)

**Fig. 11.** Air pressure distribution view of simulation.

Сила, возникающая из-за разности внешнего и внутреннего давления, вычисляется с помощью формулы из определения давления:

|  |  |
| --- | --- |
|  | (5) |

Тогда сила равна произведению разности давлений на площадь поверхности испытующей давление:

|  |  |
| --- | --- |
|  | (6) |

Из результатов симуляции (**Fig. 12.**) видно, что давление между цилиндрами посередине равно

|  |  |
| --- | --- |
| . | (7) |

 

b)

a)

**Fig. 12.** Data representation of simulation:

a) Air velocity; b) Kinematic pressure

Если задать давление вне цилиндров атмосферное стационарное как , где скорость флюидов мизерна по сравнению со скоростью самого цилиндра, то разность давлений (**Eq. 5.**) относительно атмосферного равна:

|  |  |
| --- | --- |
|  | (8) |

Площадь контакта внешнего давления по направлению в пространство между цилиндрами равна половине поверхности цилиндра:

|  |  |
| --- | --- |
|  | (9) |
|  | (10) |

Используя разность давлений (**Eq. 6.**) и площадь контакта (**Eq. 9.**), сила (**Eq. 6.**) вычисляется как:

|  |  |
| --- | --- |
|  | (11) |

Используя формулы выше (**Eq. 5, 9.**), вычислим силу . Для этого зададим для воды также как и для воздуха, потому что внешнее давление равно стационарному давлению. Внутреннее давление между цилиндрами дано из графика распределения давлений (**Fig. 13.**).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | (12) |
|  | | (13) |
|  | (14) |

Используя разность давлений и площадь контакта , сила вычисляется как:

|  |  |
| --- | --- |
|  | (15) |

**

**Fig. 13.** Water kinematic pressure distribution graph of simulation.

**3.3. Эффект флюидного отталкивания**

Оба цилиндра настраиваются на вращение в одинаковых направлениях, например один цилиндр настраивается на вращение против часовой стрелки, а другой по часовой. По мере увеличения скорости их пограничные слои ускоряют поток воздуха вокруг каждого из них формируя отдельные потоки воздуха в виде концентрических окружностей. Поднося цилиндры ближе по мере увеличения скорости пограничного слоя, потоки воздуха вокруг цилиндров объединяются, формируя единый поток (**Fig. 14.**). Но не весь поток движется ламинарно вокруг цилиндров.

Потоки воздуха у пограничного слоя цилиндра, придавленные внешним атмосферным давлением, всё ещё пытаются двигаться вокруг каждого из цилиндров. Но пытаясь двигаться между цилиндрами, встречают встречный поток от соседнего цилиндра.



**Fig. 14.** Air flow circulation using stream tracer of simulation

Это столкновение потоков останавливает циркуляцию в центре, а создаёт избыточное давление между цилиндрами (**Fig. 15.**). Это избыточное давление больше атмосферного и благодаря ему оба цилиндра стремятся оттолкнуться от зоны между цилиндрами. Также, из-за столкновения встречных циркуляционных потоков, скорость потоков между цилиндра практически равна нулю (**Fig. 16.**).



**Fig. 15.** Air pressure distribution view of simulation.



**Fig. 16.** Air flow velocity view

Используя формулы приведенные выше (**Eq. 5, 6, 9, 10.**) и данные из графика (**Fig. 17.**) и можно посчитать силу отталкивания:

|  |  |
| --- | --- |
| . | (16) |
|  | (17) |
|  | (18) |
| . | (19) |
|  | (20) |
|  | (21) |

****

**Fig. 17.** Kinematic pressure distribution:

a) Air; b) Water

**4. Выводы**

Эффекты притяжения и отталкивания между двумя вращающимися цилиндрами в несжимаемой вязкой жидкости численно исследуется для воздуха и водных жидкостей с использованием программного обеспечения OpenFOAM 9 с использованием решателя PISO. Скорость вращения устанавливается фиксированной , что соответствует числам Рейнольдса для воздуха, и для воды. Результаты полученные с помощью численных методов подтверждают наличие разности давлений, вызывающие эффекты притяжения и отталкивания в флюидной среде двух и более вращающихся цилиндров. Эта работа показала, что в воде по сравнению с воздухом эффекты более выраженны. При решении инженерных задач бескотактного и безмагнитного взамодействия, водная среда подходит больше из-за большей динамической вязкости и большей силы оказываемого действия эффектами.

REFERENCES

1. **Title:** On the Attraction between Two Rotating Parallel Cylinders in Some Viscous Liquids  
   **Authors:** Nukiyama, D.  
   **Journal:** Japanese Journal of Astronomy and Geophysics, Vol. 2, p.193-207  
   **Bibliographic Code:** 1925JaJAG...2..193N
2. Бутиков Е.И. Физика Кн.1 страницы 348-349;
3. Peter R.N. Childs. Rotating Flow, DOI: 10.1016/B978-0-12-382098-3.00006-8, Chapter 6
4. Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс. Фейнмановские лекции по физике. Том 2. Электромагнетизм и материя, § 4. Циркуляция, § 1. Вязкость, § 2. Вязкий поток
5. Г. Биркгоф “Гидродинамика”, 1960, страницы 32-33.
6. В.А. Бударин “Метод расчёта движения жидкости”, 2006,страницы 31-38, 98.
7. Б.Н. Юрьев “Экспериментальная аеродинамика” “Часть 1” “Теоретические основы экспериментальной аеродинамики”, 1939, страницы 96-113